소독대상별 소독 실시 방법(제4조 관련)

소독대상	소독 실시 방법
양식장(해면어류)	건조, 햇빛	18℃ 정도로 3달 간 건조
	건열	화염, 풍건
	자외선	세균 또는 바이러스에 효과적 ․ virus 및 세균 : 10 mj/㎠ ․ Myxosporidian spore : 35mj/㎠ ․ IPNV, VNNV : 125-200mj/㎠
	오존	0.5-1mg/ℓ TRO(total residual oxidant)을 30-60분간 처리
	Sodium Hypochlorite	10mg/ℓ, 24시간
	Cloine dioxide(수산용크리나)	200㎖/톤
	수산용바이오사이드	양어장소독, 질병예방: 120㎖/톤 (8300배 희석, 6ppm)
	키롤액	150-200ppm 양어장 물소독
	수산용-두오존/chlorine dioxide, ClO2 (5%)	100-200㎖/톤(5,000-10,000배 희석,5-10ppm
	유․에프․오액(수산용)/Chlorine dioxide, ClO2(2.5%)	예방․치료: 5-10ppm(5000배희석) 어류진균: 5-20ppm(5000배희석)
	칼슘 옥사이드	0.5㎏/㎡로 4주간
양식장(내수면어류)	씨.에이.티-100(C.A.T-100)/Chloramin-T (유효염소 250g함유)	pH6.0～8.0에 따라서 2.5～20g/물 1톤(연수, 경수구분)
친어장	일반 양식장 소독방법 참고
부화장	키롤액	부화 및 양식에 효과, 50-100ppm
	수산용 포비딘	어란 소독에 효과적, 5㎖/ℓ, 30분
수산시장ㆍ집판장ㆍ위판장	키롤액	150-200ppm 해산물 신선도 유지
수산동물ㆍ약품ㆍ사료 운반차량(선박)	습열	100℃ 이상의 증기로 5분동안
	오존	0.2-1㎎/ℓ에 3min
	크린 내추럴	․유기물이 많을때- 256배 희석 ․유기물이 적을때- 64배 희석
	수산용바이오사이드	수송중 어류질병예방: 200㎖/톤(5000배희석, 10ppm)
	iodine(iodophors)	200㎎/ℓ에서 수 초간
사료공장	건열	제조공장 내 콘크리트, 돌, 철근, 세라믹 표면 등 : 화염, 건조
	습열	재료 이동시 수송 탱크 내: 100도씨 이상의 증기로 5분 동안
	iodine(iodophors)	200㎎/ℓ에서 수 초간
수산동물검정기관	건열	검정기관 건물 내 콘크리트, 돌, 철근, 세라믹 표면 등: 화염, 건조
	습열	검정 시료이동시 수송 탱크내: 100℃ 이상의 증기로 5분동안
	자외선	시험대 및 클린벤치 내 ․ virus 및 세균 : 10 mj/㎠ ․ Myxosporidian spore : 35mj/㎠ ․ IPNV VNNV : 125-200mj/㎠
	4급 암모늄	바이러스, 세균, 손, 플라스틱 표면: 0.1-1g/ℓ로 1-15분
	iodine(iodophors)	200㎎/ℓ에서 수 초간
기타	오존	넓은 해양 생태계에 효과적 :양식시설에 사용시 오존가스를 방출하고 어류에 유해함

※ 소독전 깨끗한 물로 표면의 유기물을 충분히 제거하여 소독 효과를 높일 수 있음.

※ 위의 소독대상은 어란소독을 제외하면 모두 수산동물이 없는 경우에 한함.

※ 소독제의 사용시 반드시 제품회사의 사용법에 따라서 실시

※ 소독 후 배출시 환경에 위해가 없도록 충분한 조치를 강구하여야 함.

※ 소독 후 수산동물의 재수용시 소독잔류물질의 제거나 중화에 만전을 기하여야 함.